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Введение
Спасибо за приобретение видеокамеры. Высокопроизводительный чип, встроенный в камеру, позволяет снимать фото и видео высокого разрешения и имеет поддержку AVI формата. Модный удобный дизайн адоптирован для всех сфер жизни владельца. Убедитесь в том, что вы внимательно прочитали инструкцию для предотвращения дальнейшего затруднения в использовании товара. 
Руководство пользователя предназначена для модели, которая была выпущена в момент запаковки. Иллюстрации дисплея и подробное описание предназначены для более тщательного ознакомления. Разница может возникнуть из-за технологического развития и модернизации партии, но основные аспекты останутся теми же.
Эксплуатация и меры предосторожности
Перед использование камеры прочитайте инструкцию внимательно для правильной и безопасной эксплуатации и продления срока службы. 

· Не оставляйте камеру под прямыми солнечными лучами, иначе вы повредите объектив или корпус. 
· Следите за состояние видеокамеры и предотвращайте попадание песка и воды в камеру. Используйте камеру на пляже осторожно, вода и пыль может содержать частицы соли, которые так же могут вывести видео камеру из строя.
· Держите подальше камеру от пыли и химикатов. Храните ее в сухом, прохладном и вентилируемом месте. Не оставляйте видеокамеру в местах с высокой температурой воздуха или пыльных местах, чтобы предотвратить неисправности.
· Перед тем, как использовать камеру после долгого перерыва убедитесь, что она в исправном состоянии.
· Используйте сухую и мягкую тряпку для того, чтобы убрать грязь с камеры. Не применяйте жесткую ткань, иначе это может поцарапать поверхность видеокамеры или ее объектива.  Если на камере есть частички песка, просто продуйте ее.

· Не используйте органические растворители для очистки видеокамеры.

· Не трогайте объектив пальцами.
· Сделайте резервное копирование данных с помощью камеры, когда впервые вставляете карту памяти. Затем отформатируйте ее.
· Внешне установленные SD и MMC карты изготавливаются из точных электронных компонентов. Данные могут быть потеряны или повреждены в следующих случаях:
1.   Неправильное использование карты памяти
2.   Карта памяти упала/погнулась/сломалась.
3.   Высокая температура или влажная среда, или воздействие солнечных лучей непосредственно.
4.   Электростатические или электромагнитные поля вокруг карты памяти.
5.
 Отключение питания карты памяти во время передачи данных.
6.   Если повредить металлические контакты на карте памяти.

7.
Срок службы карты памяти истекает. (Меняйте карту памяти регулярно)
Описание
· Продукт миниатюрен и легок в обращении.
· Высокопроизводительный чип, встроенный в камеру, позволяет снимать фото и видео высокого разрешения и имеет поддержку AVI формата.

· Камера может поддерживать VGA (640 x 480) и HD (1280 x 720) видео режимы.
· Можно делать снимки в режиме 5Мп, 3Мп и 1Мп.
· Имеет высокоскоростной USB 2.0
· Поддерживает SD карту объемом не более 32Гб.
· Камера поддерживает функцию воспроизведения. Так же, есть функция воспроизведения на компьютерах и телевизорах. 
Системные требования
	System Requirements

	

	Операционная система
	Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7

	CPU
	Intel Pentium III свыше 800MHz  или схожие по характеристикам CPU

	Оперативная память
	Больше чем 512Mб

	Звуковая карта и Видеокарта
	Звуковая карта и видео карта имеют поддержку DirectX8 или более новые версии DirectX

	CD привод
	Скорость выше, чем в 4 раза.

	HDD
	Свыше 500Мб свободного места.

	Другое
	Один стандартный USB 1.1 или USB 2.0 порт


Внешний вид и клавиши
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Использование
1. Встроенная заряжаемая литьевая батарея
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Для зарядки подключите камеру к компьютеру. Индикатор заряда сразу замигает и выключиться, когда вы отключите зарядку. Для полной зарядки потребуется 2-4 часа.
2.
Использование карты памяти
1.
Вставьте карту памяти в слот до щелчка, соблюдая положение и полярность сторон
2.
Чтобы вытащить карту памяти просто нажмите на нее и она выскочит.
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Примечание: Нет встроенной памяти хранения данных, убедитесь, что вы вставили карту памяти перед использованием.
3.
Вкл/Выкл
3.1
Вкл: Нажмите кнопку POWER и держите 3 секунды, после чего включиться дисплей и камера будет готова к работе.
3.2.  Выкл: Нажмите кнопку POWER и камера выключиться .

[image: image45.jpg]ayvo 41




 Камера автоматически выключиться после 5-ти минут ожидания.
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3.3.
При низком уровне заряда батареи выплывет оповещающий значок на экран о том, что надо поставить камеру на зарядку. Когда значок станет красным , камера выключиться.
4.
Переключение между режимами сьемки
Доступно три режима сьемки: режим фото, режим видео и режим авто регистратора. Переключать режимы можно только при включенной камере.
Режим фото: Позволяет делать снимки;

Режим видео: Позволяет снимать видео;

Режим авто регистратора: Позволяет снимать видео в пути.
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5.
Светодиод
Индикатор сьемки: Когда ваша камера делает снимок или снимает видео, индикатор будет светиться.
Индикатор заряда: Во время зарядки светиться индикатор.

6.
Режим видео сьемки
Если камера в режиме сьемки видео, просто нажмите спусковую кнопку затвора или в центр экрана чтобы начать сьемку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить сьемку. Так же, камера остановит сьемку автоматически, если памяти будет не достаточно или заряд батареи будет слишком мал.
1  00:12:18:  Время того, как долго вы снимаете видео.
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 : Означает то, что ваша камера находиться в режиме сьемки.
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 : качество видео, нажмите и выберите 720P/VGA.
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  : Карта памяти вставлена.
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 : Нажмите и приближайте изображение.
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 : Так же можно и отдалять изображения.
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 : Сенсорная кнопка спуска затвора.
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 : Показывает заряд батареи.
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 : указывает во сколько раз увеличено изображение.
10 [image: image10.jpg]


 : переход в режим воспроизведения.
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Режим фото сьемки:

Смените режим на режим фото и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фото или нажмите на экран:

1  0/1234: кол-во сделанных фото/сколько всего можно снять фото.
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 : Показывает, что камера в режиме фото сьемки
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 : качество фото, выберите режим 1Mп/3Mп/5Mп.
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  : Карта памяти вставлена.
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 : приближение изображения.
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 : так же и отдаление.
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 : сенсорная кнопка спуска затвора.
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 :указывает заряд батареи.
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 : во сколько раз увеличено изображение
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 : переход в режим воспроизведения.
8
Режим авто регистратора:

Переключите камеру в режим авто регистратора и нажмите кнопку спуска затвора для начала сьемки. Камера будет делать видео протяженностью в 5 минут. Когда память закончиться, камера начнет удалять первые видео в этом режиме, чтобы начать записывать новые.
1  00:12:18:  Время того, как долго вы снимаете видео.
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 : Означает то, что ваша камера находиться в режиме сьемки.
3  [image: image21.jpg]


 : качество видео, нажмите и выберите 720P/VGA.
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  : Карта памяти вставлена.
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 : Нажмите и приближайте изображение.
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 : Так же можно и отдалять изображения.
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 : Сенсорная кнопка спуска затвора.
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 : Показывает заряд батареи.
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 : указывает во сколько раз увеличено изображение.
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 : переход в режим воспроизведения.
Примечание: Экран автоматически выключиться в целях экономии энергии, нажмите любую кнопку чтобы активировать его.
9
Режим воспроизведения:

9.1
Войдите в режим воспроизведения, нажав ([image: image29.jpg]


) в нижнем правом углу экрана.
Обозначение кнопок
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 : формат выбранного файла AVI.
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 : Один файл в выбранной папке/всего файлов .
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 : название папки (such as: I:\DCIM\100MEDIAI: Жесткий диск камеры).
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 : листать вперед.
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 : листать назад.
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 : удаление выбранного файла
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 : воспроизведение видео.
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 : возвращение к предыдущему режиму сьемки(режим видео).

9.2
Воспроизведение видео:


Нажмите [image: image38.jpg]


 для паузы, нажмите [image: image39.jpg]


для ускорения видео, нажмите [image: image40.jpg]


 для замедления видео.
9.3
Удаление файлов:


Нажмите YES для того, чтобы удалить выбранный файл или нажмите NO, чтобы оставить.
Подключение к компьютеру
1.
Подключите к компьютеру.
Камера снабжена функцией “подключи и играй”. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB, камера переидет в режим жесткого диска.

Икона съемный диск появится в окне "Мой компьютер". Фото / видео сохраняются в папке I: \ DCIM \ 100MEDIA (I это жесткий диск камеры) на жестком диске. Файлы, записанные в режиме авто регистратора сохраняется в I: \ DCIM \RECORDER.

Примечание: Если жесткий диск используется в Windows 2000 или в более новых версиях Windows, то нет необходимости устанавливать драйвера.
Технические параметры
	Матрица
	1.3 миллионов пикселей (CMOS)

	Режимы
	Видео, фото , авто регистратор, жесткий диск, ПК камера.

	Объектив камеры
	F3.1 f=9.3мм

	Увеличение
	Х4

	Кнопка спуска
	Сенсорная кнопка спуска затвора.

	LCD Дисплей
	2-ух дюймовый тач-скрин

	Качество фото
	5Mп (2592×1944), 3Mп (2048×1536), 1Mп(1280×1024)

	Качество видео
	VGA: 640x480 (60 fps), 720P:1280x720 (30 fps)

	Баланс белого
	Автоматически

	Экспозиция
	Автоматически

	Формат файлов
	Фото
	JPEG

	
	Видео
	AVI

	Носитель данных
	TF карта(поддержка до 32Гб), (без встроенной памяти)

	USB интерфейс
	Высокоскоростной USB 2.0

	Источник питания
	Встроенная заряжаемая литьевая батарея 3.7V 

	Размеры (длина × ширина × высота)
	67*48*29мм

	Вес
	Около 46.5 грамм


Стандартная упаковка включает в себя:


камера              инструкция            USB кабель
   Доступные аксессуары(не включены в стандартную упаковку):                                                               
	Optional accessories:
	Шлем держатель


	
	Круглая стойка


	
	Автомобильный держатель


	
	Водонепроницаемый корпус


	
	Комплектующие

	
	Автомобильная зарядка


	
	Лямки на талию


	
	Ремни для шлема


	
	Ремни на руки



Смена режимов:


-Фото


-Видео


-Видеорегистратор





Объектив





Индикатор работы





Вкл\Выкл





Спусковая кнопка затвора





Индикатор заряда








LCD- экран





Индикатор зарядки





USB кабель





Режим фото





Режим видео





Выбор режима





Режим авто регистрат-ора









